|  |  |
| --- | --- |
| **产品型号** | **创世科技ZCS-W3（表面喷涂生态环境执法标志标识）** |
| **显示屏** | 19英寸液晶显示屏 |
| **触摸屏** | 矩阵红外触摸屏 |
| **重量** | 约70KG |
| **硬盘** | 12盘位，容量8T |
| **屏幕分辨率** | 1280 × 1024 |
| **接口数量** | 25台执法记录仪接口 |
| **CPU** | 英特尔(Intel) 处理器 |
| **内存** | 4G内存 支持8G |
| **主板** | 工控主板 |
| **扬声器、前置摄像头** | 支持 |
| **电源接口** | 输入AC 220V/50HZ |
| **喇叭** | 内置，有声回放、系统报警 |
| **平台系统** | WINDOWS |
| **存储异常告警** | 当受控设备的磁盘存储空间达到阈值，设备可进行告警 |
| **应用软件** | 数据管理终端、安徽省生态环境厅执法记录监控平台 |
| **网络接口** | 标准RJ45型接口 |
| **软件加密** | 软件加密，软件系统永久升级 |
| **制造标准** | 依据公安部GA/T 947-2015最新标准，质保1年 |
| **主要功能** | 采集工作站屏幕界面明确直观的显示出每台执法仪所对应的设备编号、执法人员编号、姓名、同步时间、上传状态及速度等信息。数据采集工作站拥有强大的集中上传功能，支持25台设备同时上传执法记录仪的数据上传，根据文件重要度级别，可选择性的自动区分上传至服务器，执法仪数据上传之后，数据采集平台自动清空执法仪中的数据，方便下次使用。在上传的同时还可以为执法记录仪进行自动充电。 |
| **报价** |  |

报价单